16 Bit Addition

Program:

LDA 0000

MOV B,A

LDA 0001

MOV C,A

LDA 0002

MOV D,A

LDA 0003

ADD C

STA 0005

ADD B

STA 0004

HLT

