8 Bit Multiplication

Program:

;<8 BIT MULTIPLICATION>

LDA 8500

MOV B,A

LDA 8501

MOV C,A

CPI 00

JZ LOOP

XRA A

LOOP1: ADD B

DCR C

JZ LOOP

JMP LOOP1

LOOP: STA 8502

HLT

