SWAP TWO 8 BIT DATA

Program:

LDA 0000

MOV B,A

LDA 0001

MOV C,A

STA 0003

MOV A,B

STA 0004

HLT

